|  |
| --- |
| :INPUT ACCEPT[0:0] |
|  | :FORWARD ACCEPT [0:0] |
|  | :OUTPUT ACCEPT [0:0] |
|  |  |
|  |  |
|  | -I INPUT 1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT |
|  | -I OUTPUT 1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT |
|  |  |
|  |  |
|  | -A INPUT -i lo -j DROP |
|  | -A OUTPUT -o lo -j DROP |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | -A OUTPUT –o eth0 -p icmp -j DROP |
|  |  |
|  |  |
|  | -A OUTPUT –o eth0 -p udp --dport 123 --sport 123 -j DROP |
|  |  |
|  |  |
|  | -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -m state --state NEW -j DROP |
|  | -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m tcp --dport 443 -m state --state NEW -j DROP |
|  |  |
|  | iptables -A INPUT -p tcp -m time --timestart 00:01:00 --timestop 00:00:30 -j DROP |
|  | iptables -A INPUT -p udp -m time --timestart 00:01:00 --timestop 00:00:30 -j DROP |
|  |  |
|  | -A OUTPUT -o eth0 -p icmp -j DROP |
|  |  |
|  | COMMIT |